{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["LED报价","公共广播报价","视频监控报价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"LED报价","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,1],[2,4,3,5],[5,0,16,0],[17,4,17,8],[19,0,19,8],[20,0,21,1],[20,4,21,5],[23,0,34,0],[35,4,35,8]]}
["雅安无水港凤鸣综合物流园项目售楼部LED报价"]
["室内P2.5全彩LED材料配置清单"]
["显示尺寸",null,"长(米)","高(米)","整屏分辨率",null,"长","高","总像素点"]
[null,null,4.8,2.72,null,null,1920,1088,{"$f":"G4*H4","v":2088960}]
["项目","序号","设备名称","品牌/规格","单位","数量","单价","总价(元)","备注"]
["全彩显示屏",1,"全彩LED屏","1．像数点间距:≤2.5mm，\n2．像素密度:≥160000Dots/㎡，\n3．像素构成：1R1G1B；套件材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 \n4．单元板分辨率:128*64=8192Dots，\n5．尺寸(长*宽*厚):320*160*15mm，\n6．单元板功率:≤23W，\n7．驱动方式1/64恒流驱动，\n8．最大功耗≤427W/㎡，平均功耗≤160W/㎡， \n9．为保护视力，显示屏亮度需达到450cd/㎡，可全局控制LED显示亮度，（提供国家权威机构出具的相关证明文件复印件加盖制造商鲜章）\n10．亮度均匀性＞0.95 具备低功耗高均匀度特点，（提供权威机构出具的相关证明文件复印件加盖制造商鲜章）\n11．屏幕水平视角≥140°垂直视角≥130°，\n12．换帧频率≥60帧/秒，使用寿命≥10万小时，反光率≤1.5%，\n13．刷新频率≥1920HZ,具备消鬼影控制电路设计，（提供国家权威机构出具的相关证明文件复印件加盖制造商鲜章）\n14．色温3000K-18000K可调\n★15．平均无故障时间≥20000h，平均修复时间≤20分钟，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★16．LED产品通过高低温测试，要求产品能在通电情况下在-40℃的条件下正常工作12小时，在80℃的条件下正常工作12小时 ，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★17．LED产品能安静的运行，要求产品1M范围内，前后左右噪音不大于2dB，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★18．LED产品通过恒定湿热测试，要求产品能在通电情况下在85℃及85%相对湿度的环境下正常工作168小时，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★19．LED产品适应-40℃~100℃的冷热冲击的能力 ，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★20．LED产品具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★21．LED产品可以抵抗AC1500V电压无击穿和飞弧，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★22．LED显示屏图像质量主观评价优，支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★23.观看舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数不高于1.0，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★24.为确保供应商有可靠的供货渠道，且保障产品质量，要求供应商在中标后提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖鲜章）。 ","平方",13.056,null,null,"备用2张模组"]
[null,2,"全彩电源","5V40A","台",64,null,null,"备用1台"]
[null,3,"接收卡","1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；\n2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；\n3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；\n4.新灰度引擎，低灰度表现更佳；\n5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；\n6.支持14bit精度逐点校正；\n7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；\n8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；\n9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；\n10.单卡支持32组RGB信号输出；\n11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512；\n12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；\n13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；\n★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；\n★大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告；\n★为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）","张",31,null,null,"备用1张"]
[null,4,"视频处理器","                                                                                                                                            1.针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。\n2.支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI；\n3.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；\n4.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点；\n5.支持视频源任意切换，任意缩放；\n6.支持三画面显示，位置、大小可自由调节；\n7.支持HDCP1.4；\n8.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；\n9.支持亮度和色温调节；\n10.支持低亮高灰；                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ★须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。\n★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）\n★通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内   （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）\n★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）\n★在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果\n★为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）","台",1,null,null,"输入：HDMI×1、DVI×2、SDI×1，输出：千兆网口×6，支持3画面任意输出"]
[null,5,"网线/长排线","定制","套",{"$f":"F8","v":31},null,null,"网线/长排线/卡板"]
[null,6,"屏体内电源线","3*2.5平方","根",64]
[null,7,"屏体框架",10,"平方",13.72]
[null,8,"电源线","3*6平方","米",50]
[null,9,"配电柜","20KW含多功能卡","套",1]
[null,10,"辅材","线管等","套",1]
[null,11,"控制主机"," CPU:i5-10400  ； 内存：8G  ； 硬盘：机械硬盘1T  固态硬盘256G  ； 显卡：2G独显  ； 显示器21.5寸  win10中文版","台",1]
[null,12,"机柜","600*600*1000","个",1]
[{"$nulls":4},"共计"]
[]
["室内P3.0全彩LED材料配置清单"]
["显示尺寸",null,"长(米)","高(米)","整屏分辨率",null,"长","高","总像素点"]
[null,null,4.8,2.72,null,null,1560,884,{"$f":"G22*H22","v":1379040}]
["项目","序号","设备名称","品牌/规格","单位","数量","单价","总价(元)","备注"]
["全彩显示屏",1,"全彩LED屏","1．像数点间距:≤3.077mm，\n2．像素密度:≥105625Dots/㎡，\n3．像素构成：1R1G1B，套件材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，  \n4．单元板分辨率:104*52=5408Dots，\n5．尺寸(长*宽*厚):320*160*14mm，\n6．单元板功率:≤22W，\n7．驱动方式1/52恒流驱动，\n8．最大功耗≤386W/㎡，平均功耗≤160W/㎡， \n9．为保护视力，显示屏亮度需达到400 cd/㎡，可全局控制LED显示亮度，（提供国家权威机构出具的相关证明文件复印件加盖制造商鲜章）\n10．亮度均匀性＞0.95 具备低功耗高均匀度特点，（提供权威机构出具的相关证明文件复印件加盖制造商鲜章）\n11．屏幕水平视角≥140°垂直视角≥130°，\n12．换帧频率≥60帧/秒，使用寿命≥10万小时，反光率≤1.5%，\n13．刷新频率≥1920 HZ,具备消鬼影控制电路设计，（提供国家权威机构出具的相关证明文件复印件加盖制造商鲜章）\n14．色温3000K-18000K可调\n★15．平均无故障时间≥20000h，平均修复时间≤20分钟，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★16．LED产品通过高低温测试，要求产品能在通电情况下在-40℃的条件下正常工作12小时，在80℃的条件下正常工作12小时 ，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★17．LED产品能安静的运行，要求产品1M范围内，前后左右噪音不大于2dB，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★18．LED产品通过恒定湿热测试，要求产品能在通电情况下在85℃及85%相对湿度的环境下正常工作168小时，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★19．LED产品适应-40℃~100℃的冷热冲击的能力 ，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★20．LED产品具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★21．LED产品可以抵抗AC1500V电压无击穿和飞弧，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★22．LED显示屏图像质量主观评价优，支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★23．观看舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数不高于1.0，（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）\n★24.为确保供应商有可靠的供货渠道，且保障产品质量，要求供应商在中标后提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖鲜章）。","平方",13.056,null,null,"备用2张模组"]
[null,2,"全彩电源","5V40A","台",64,null,null,"备用1台"]
[null,3,"接收卡","卡莱特 5A-75E                                                                                                                          1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；\n2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；\n3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；\n4.新灰度引擎，低灰度表现更佳；\n5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；\n6.支持14bit精度逐点校正；\n7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；\n8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；\n9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；\n10.单卡支持32组RGB信号输出；\n11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512；\n12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；\n13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；\n★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；\n★大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告；\n★为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）","张",31,null,null,"备用1张"]
[null,4,"视频处理器","1.专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。\n2.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；\n3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；\n4.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；\n5.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；\n6.支持画面偏移；\n7.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；\n8.支持亮度和色温调节；\n9.支持低亮高灰；\n10.支持HDCP 1.4；\n★须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。\n★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）\n★通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内   （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）\n★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）\n★在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果\n★为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）","台",1,null,null,"输入：HDMI×1、DVI×2，输出：千兆网口×4"]
[null,5,"网线/长排线","定制","套",{"$f":"F26","v":31},null,null,"网线/长排线/卡板"]
[null,6,"屏体内电源线","3*2.5平方","根",64]
[null,7,"屏体框架",10,"平方",13.72]
[null,8,"电源线","3*6平方","米",50]
[null,9,"配电柜","20KW含多功能卡","套",1]
[null,10,"辅材","线管等","套",1]
[null,11,"控制主机"," CPU:i5-10400  ； 内存：8G  ； 硬盘：机械硬盘1T  固态硬盘256G  ； 显卡：2G独显  ； 显示器21.5寸  win10中文版","台",1]
[null,12,"机柜","600*600*1000","个",1]
[{"$nulls":4},"共计"]

{"sheet":"公共广播报价","index":1,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[7,3,7,6]]}
["雅安无水港凤鸣综合物流园项目公共广播报价(高端）"]
["序号","产品名称","参数","数量","单位","单价","总价"]
["1","定压合并式功放","1、两路MIC、一路CD、一路AUX输入、一路PRI优先输入\n2、一路紧急信号EM输入，配合消防中心或A-8605实现消防；联动广播\n3、1路扩展输出口。可用于功率扩展\n4、三级优先级别\n5、温度保护、过压及过载保护、短路保护\n额定功率：650W\n功耗：1500W\n输入灵敏度：AUX、PRI 250mV(非平衡) MIC 5mV(非平衡) CD 500mV EM 1V（平衡）\n音量调整范围：BASS:±10dB  TREBLE:±10dB\n线性失真：≤1%（100%功率）\n信噪比：LINE≥75dB  MIC≥70dB\n优先级别：EM为第一优先，PRI为第二优先，MIC1为第三优先\n频率响应：70Hz-18KHz（±3dB）\n强切控制方式  DC24V或短路\n辅助输出：非平衡0.775V\n保护：过载保护、短路保护、过温保护、过流保护\n供电电源：AC220V±10% 50Hz-60Hz \n净 重：20 Kg\n机身尺寸：484×454×132 mm\n▲6.提供3C认证","1","台"]
["2","广播麦克风","1.换能方式：电容式\n频率响应（Hz）：40Hz~16KHz\n指 向 性：心型指向\n输出阻抗：200Ω\n灵 敏 度：-38dB ±2dB\n供电电压（V）：DC9V\n参考适音距离：20~50cm\n特   点：带前奏音，灯环显示\n","1","台"]
["3","定压天花喇叭","1.口径 6.5\"X1 1\"X1\n2.额定功率 10W\n最大功率 20W\n输入 70V/100V\n3.灵敏度 92dB/2.83V/M\n最大声压级 105dB\n频响 70～18000Hz\n开孔尺寸 Φ 192mm\n重量 1.39 Kg\n","22","只"]
[4,"音响线","RVV2*1.5",200,"米"]
[5,"辅材","线管等",1,"套"]
[{"$nulls":3},"共计"]

{"sheet":"视频监控报价","index":2,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[10,3,10,6]]}
["雅安无水港凤鸣综合物流园项目售楼部监控参数"]
["序号","类别","参数","数量","单位","单价","总价"]
[1,"星光摄像头","1.支持绊线入侵，区域入侵，智能动检\n2.采用星光级低照400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高\n3.可输出400万（2560×1440）@25fps\n4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输\n5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米\n6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境\n7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境\n8.支持内置MIC\n9.支持DC12V/POE供电方式\n10.支持IP67防护等级\n▲11.提供第三方检测报告并加盖投标人鲜章",14,"台"]
[2,"网络线","1.室内非屏蔽超五类（UTP CAT5E PVC）-0.5mm-灰色-305m\n▲2.提供第三方检测报告并加盖投标人鲜章",2,"箱"]
[3,"硬盘录像机","1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器\n2.支持全新UI4.0界面风格\n3.支持安全基线2.1\n4.支持WEB、本地GUI界面操作\n5.支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD功能\n6.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机\n7.支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议\n8.支持800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 IPC分辨率接入\n9.支持满接1080P；\n10.支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放\n11.支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出\n12.支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T\n13.支持音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲\n14.支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）\n15.支持1个千兆以太网口\n16.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询\n17.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看\n18.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式\n19.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能\n20.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR\n21.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像\n22.支持预览图像与回放图像的电子放大\n23.采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作\n24.支持一键添加摄像机显示监控画面\n25.支持自适应H.265,添加IPC时自动将相机码流类型修改为H.265,码流带宽减半\n26.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作\n27.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储\n28.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式\n▲29.提供第三方检测报告并加盖投标人鲜章",1,"台"]
[2,"硬盘","4000G:5400RPM:256M:SATA",2,"块"]
[3,"监视器","1. 工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作\n2. FHD高清显示，画质清晰\n3. 显示面积大、体积小、重量轻\n4. 极速响应，画质流畅无拖尾\n5. 遥控、按键双重控制，支持远程开关机\n6. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用\n7. 专业散热设计，延长设备使用寿命\n8. 内置高性能电源设计，能耗低，静音\n▲9.提供第三方检测报告并加盖投标人鲜章",1,"台"]
[4,"交换机","1.PoE交换机\n2.高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿\n3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准\n4.全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计\n5.无网管，即插即用，支简化工程施工部署\n6.支持IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE\n7.支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电\n▲8.提供第三方检测报告并加盖投标人鲜章",2,"台"]
[5,"交换机","1.工业级交换机\n2.高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿\n3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3x标准 \n4.支持STP、RSTP、MSTP生成树协议\n5.支持ERPS\n6.支持手工聚合和静态LACP协议聚合\n7.支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等\n8.支持静态路由 支持Web、SNMP和命令行管理\n9.全金属外壳，宽温设计\n▲10.提供第三方检测报告并加盖投标人鲜章",1,"台"]
[6,"辅材","线管等",1,"套"]
[{"$nulls":3},"共计"]